# 球管技术参数

1. 设备型号：Luminos Fusion VD
2. 最大管电压：≥150 KV
3. 阳极角度：12.5°
4. 焦点数量 ： 2个
5. 焦点尺寸： 小焦点0.6mm/大焦点1.0mm
6. 最大阳极转速： 10000 r/min
7. 阳极额定输入功率：小焦点：40KW 大焦点：80KW
8. 阳极最大热容量800 KHU
9. 连续热耗散：450W
10. 最大热耗散：1500 W
11. 灯丝最大电流： 5.4 A