**呼吸机用加温湿化器参数**

1.加温湿化器温度控制范围：

加热丝模式：水罐出气口（三挡）：35℃

非加热丝模式：水罐出气口（三挡）：30℃

2.流量范围：

一档5-40L

二挡5-60L

三挡5-30L

3.预热时间少于60分钟