## 内镜用送水装置技术参数

#### 1、输入功率≤80VA；

#### 2、电压≤220V AC；

#### 3、频率：50Hz；

#### 4、具有供水操作限制功能，单次连续供水操作时长≤20 秒；

#### 5、最大流量≤600ml/min；

#### 6、具有脚踏开关控制供水操作功能，可通过脚踏开关进行强力冲水；

#### 7、冲洗系统完全密闭，可直接连接生理盐水瓶，方便快捷；

#### 8、小型轻巧：重量轻、体积小，可直接放置于台车上。