**西门子DSA维修项目参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 设备名称：西门子DSA |
| 型号 | Artis zee ceil |
| IVS主机 | 用于重建图像 |
| 1 | 主板 |
| 1.1 | SuperMicor服务器级主板 |
| 1.2 | Intel平台 |
| 1.3 | 支持DDR3 1333内存 |
| 2 | CPU |
| 2.1 | Intel Xeon ≥4核 |
| 2.2 | CPU主频≥2GHz |
| 3 | 内存 |
| 3.1 | 容量≥4GB |
| 3.2 | 频率≥1333MHZ |
| 3.3 | ECC校验 |
| 4 | 硬盘 |
| 4.1 | SAS硬盘≥300GB |
| 4.2 | SATA硬盘≥500GB |
| 5 | 具备DVD-ROM |
| 6 | Open GL图形加速卡，256M显存 |
| 7 | 千兆双口服务器网卡 |
| 8 | SAS 转SATA接口 |
| 9 | 机箱 |
| 9.1 | 塔式机箱 |
| 9.2 | 机箱风扇数量≥3 |
| 10 | 电源≥650W |
| 11 | 计算用图像数据处理板Copra |