**检测项目参数**

项目名称：全院空气洁净系统检测、病理科气态污染物环境检测。

最高限价：42000元

1. 全院空气洁净系统检测方法：

《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010

《医院洁净护理与隔离单元建筑技术标准》GB/T 51457-2024

《生物安全实验室建筑技术规范》

《洁净手术室建筑技术规范》GB 50333

《静脉用药调配中心建设与管理指南（国卫办医函〔2021〕598号）》

《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》  
《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》

根据国家最新标准、规范、指南进行检测

服务期限：一年

检测报告：

1. 检测报告必须加盖 CMA、CNAS章
2. 现场检测完成后十五个工作日内出具有国家认可的正式报告

服务对象资质要求：

1. CMA证书并附项目附表
2. CNAS证书并附项目附表
3. 有承接三级医院洁净性能检测项目经验的（附服务合同）
4. 提供必要的人员、设备、检测方案信息

检测项目：风速风量、换气次数、温湿度、压差、悬浮粒子、沉降菌、噪声、照度

检测范围:消毒供应中心、静配中心、重症监护室（综合ICU 、急诊ICU、NICU）、PCR实验室

服务要求：

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：针对本项目的工作实施方案，内容包含（包含不限于）检测目标、检测内容、检测范围、采样方法、检测方法。

（2）如首次检测不合格，待整改后予以免费再次检测。

二、病理科气态污染物环境检测方法：

GB 16297-1996《大气污染综合排放标准》

GB/T 18883-2002《室内综合空气质量标准》

根据国家最新标准、规范、指南进行检测

服务期限：一年

检测报告：

1.检测报告必须加盖 CMA、CNAS章

2.现场检测完成后十五个工作日内出具有国家认可的正式报告

服务对象资质要求：

1.CMA证书并附项目附表

2.CNAS证书并附项目附表

3.有承接三级医院洁净性能检测项目经验的（附服务合同）

4.提供必要的人员、设备、检测方案信息

检测项目：甲醛、二甲苯

检测范围:病理科

服务要求：

1.对本项目系统总体要求的理解。包括：针对本项目的工作实施方案，内容包含（包含不限于）检测目标、检测内容、检测范围、采样方法、检测方法。

2.如首次检测不合格，待整改后予以免费再次检测。

三、付款方式：

1.乙方在完成全部监测评价工作并提交相应报告，检测报告必须加盖CMA、CNAS章。

2．现场检测完成后十个工作日内出具有国家认可的正式报告。

3.全部成果通过专家验收评审后30个工作日内，甲方一次性支付全部费用。

4.付款前，乙方应向被服务对象提供符合被服务对象要求的发票。甲方确认发票内容及金额无误后，向乙方支付款项。乙方未提供发票，或者提供发票的内容或金额有误的，甲方有权拒绝支付相应款项。